Zał. Nr 3 do zapytania ofertowego

**Przedmiar robót**

**Inwestor:** Gmina Cisna, 38-607 Cisna 49

**Nazwa budowy**: Poprawa estetyki Gminy Cisna poprzez urządzenie miejsc rekreacyjno-informacyjnych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa****ustalenia** | **Opis robót** | **Jedn. miary** | **Obmiar** |

|  |
| --- |
| **1. Roboty ziemne***Kod CPV: 45000000-7*  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  *1* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-010125-01-050* | *Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni. Grubość warstwy do 15 cm.**krotność= 1,00* | *m2* | *40,50* |
| 1. | 4,5\*9 |  |  |  | 40,50 |
| *2* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-010310-02-060* | *Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III. - wykopy pod słupy tablicy**krotność= 1,00* | *m3* | *5,40* |
| 1. | 2\*0,5\*0,5\*1,2\*9 |  |  |  | 5,40 |
| *3* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-010415-02-060* | *Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii III. - krotność 0,3**krotność= 0,30* | *m3* | *5,40* |
| 1. | 2\*0,5\*0,5\*1,2\*9 |  |  |  | 5,40 |
| *4* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-021101-0702-060* | *Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku.**krotność= 1,00* | *m3* | *0,45* |
| 1. | 2\*0,5\*0,5\*0,1\*9 |  |  |  | 0,45 |

|  |
| --- |
| **2. Roboty fundamentowe***Kod CPV: 45000000-7*  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  *5* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-020201-01-060* | *Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m. - zalanie słupów betonem**krotność= 1,00* | *m3* | *5,40* |
| 1. | 2\*0,5\*0,5\*1,2\*9 |  |  |  | 5,40 |

|  |
| --- |
| **3. Roboty montażowe***Kod CPV: 45000000-7*  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  *6* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-02W1220-02-020* | *Analogia: Wykonanie i montaż obudowy tablicy informacyjnej stalowej, na dwóch słupach o wysokości 2,80m nad poziomem terenu i szerokości 2,30m z koszem na śmieci i ławką stalową. Słupy montowane 1,2 m poniżej poziomu gruntu, zalane betonem. Wszelkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.**krotność= 1,00* | *szt* | *9,00* |
| *7* | *Kalkulacja indywidualna* | *Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaż tablicy informacyjnej - Tablica informacyjna wydrukowana na folii i zamocowana na podkładzie z blachy powlekanej gr. 1 mm. dodatkowo zabezpieczona bezbarwną płytą poliwęglanową UV gr. 8 mm. Wymiary tablicy około 1,5 m x 1,2 m. Wydruk na folii standard zalaminowanej laminatem UV standard na podkładzie z blachy szwedzkiej powlekanej gr. 0,5 mm**krotność= 1,00* | *szt* | *9,00* |