**Przedmiar robót**

**Remont bieżące dróg asfaltowych na terenie Gminy Cisna**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa****ustalenia** | **Opis robót** | **Jedn. miary** | **Obmiar** |

|  |
| --- |
| **1. Wjazd na parking w Cisnej** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  *1* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-311106-0101-034* | *Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowo-żwirowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt - 4 cm - 80m2**krotność= 1,00* | *t* | *7,80* |

|  |
| --- |
| **2. Wjazd na parking przy szkole w Cisnej** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  *2* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-311106-0101-034* | *Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowo-żwirowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt - 5 cm- 60 m2**krotność= 1,00* | *t* | *7,32* |

|  |
| --- |
| **3. Droga nr 252 w Cisnej** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  *3* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-311106-0101-034* | *Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowo-żwirowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt - 7 cm - 24m2**krotność= 1,00* | *t* | *4,20* |

|  |
| --- |
| **4. Droga nr 128/4 w Dołżycy** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  *4* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-311106-0101-034* | *Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowo-żwirowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt - 7cm -3m2**krotność= 1,00* | *t* | *0,53* |

|  |
| --- |
| **5. Droga Nr 110/6 w Krzywem** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  *5* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-311106-0101-034* | *Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowo-żwirowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt - 4 cm -36,5m2**krotność= 1,00* | *t* | *3,65* |

|  |
| --- |
| **6. Droga nr 80/2 i 83 w Strzebowiskach** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  *6* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-311106-0101-034* | *Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowo-żwirowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt - 7 cm - 36,5m2**krotność= 1,00* | *t* | *6,39* |

|  |
| --- |
| **7. Droga nr 38 w Wetlinie** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  *7* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-311106-0101-034* | *Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowo-żwirowymi zamkniętymi. - gr. 5 cm Lepiszcze - asfalt -360m2 –* ***bez przygotowania podłoża****krotność= 1,00* | *t* | *43,92* |